Пьезоструйный принтер W72
эффективное решение для широкоформатной печати

- Пьезоэлектрическая технология, промышленное исполнение  
- 13,2-дюймовый сенсорный экран, удобный интерфейс, простое и интуитивное управление. 
- Высота печати 2 x 72 мм 
- 1-2 печатающие головки
- Подача чернил c отрицательным давлением, контролем температуры в печатающей головке 
- Печать буквенно-цифровой информации, кодов и графики 
- Внешние подключения и управление через Ethernet
- Расходные материалы (УФ-чернила, водорастворимые чернила)
- Широкий спектри применения (гофрокартон, ПВХ, ПЭТ, ТЭ и другие материалы)
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Вертикальная печать
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Shanghai Loogal Information Technology Co., Ltd
www.loogal.com
0086-021-62201339/356	0086 18217428370（Мисс Лу）
Sales@loogal.com
2-й этаж, блок 3, улица Юань Цзян, 525, научный парк Цзинлингу, Минхан, Шанхай, Китай

	Модель
	W7211
	W7212
	W7221
	W7222

	Тип печатающей головки
	Пьезо

	Высота печати
	71,8 мм

1	2	1	2
Боковое		Вертикальное 180*180/180*720dpi	360*180/360*720dpi

	Головка
	

	Положение
	

	Разрешение
	

	Скорость печати
	33 м/min@180*360
	42 м/min@360*360

	Контроллер
	13.2" сенсорный экран

	Интерфейс
	USB/ Ethernet/ Энкодер/ Датчик/ Индикатор 

	Шрифт и размер
	Стандартные

	
Язык отображения
	Китайский/ английский/ испанский/ немецкий/ русский/ арабский/ турецкий/ тайский/ русский 

	
Печатный язык
	Китайский/ английский/ испанский/ немецкий/ русский/ арабский/ турецкий/ тайский/ русский

	
Задания на печать
	Текст, изображения, счётчик, штрих-код, QR-код, шифт-код, дата (юлианский календарь дата, американская дата)

	
Коды
	EAN8/EAN13/EAN128(GS1)/CODE25/CODE39/ CODE128/CODE128A/CODE128B/CODE128C/
Codebar2width/UPC12/PDF417/QR(GS1)/DM(GS1)

	Подключение
	Стандарт (TCP/IP、UDP); Простой (режим весов), USB-сканер

	Команды
	Команда, текст, штрихкод, 2D-штрихкод, изображения

	Дополнительные функции
	Настройка формата даты, защита паролем, база заданий на печать, симулятор скорости, симулятор датчика, калибровка энкодера.

	Компоненты системы
	Опциональные компоненты: кронштейны для боковой и вертикальной печати, лампа для отверждения УФ, коронатор

	Подключение
	110-220VAC 50/60 Гц

	Максимальная мощность
	120W
	240W

	Окружающая среда
	5°C~35°C/10%~90%

	Вес/Размер
	9,8 кг/53*23*29 см

	Сертификация
	CE
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